附件7：设备参数及要求

一、采购设备数量：4台

二、设备配置要求：

1、工作频率:中频载波频率1-8kHz，单一频率允差±10%。

2、调制波形至少包含:方波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波及组合波形。

3、调幅度:60%至100%。

4、调制方式:连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制和交替调制。

5、输出电流调节方式:按键递增和递减(100档，每档0.8mA)。

6、最大输出电流: 80mA (负载500Ω)。

7、输出电流稳定度:输出电流变化率≤10%。

8、8个输出通道，其中四个独立中频输出通道，可加热也可常温，四个独立直流药物导入输出通道，可加热也可常温。

9、存储容量:大于等于99 个处方，有明确的减肥处方。

10、 温度保护:温度多档可调，电极板最高温度不大于60度。

11、输出功率:≤35VA

三、需报名人提供材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单（明报）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

8、相关设备彩页

9、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

10、\*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

12、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

13、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

四、付款方式：设备经验收合格并正常运转后一次性付清全款；双方合同签订时，乙方先预付甲方10%的质保金，设备正常运转满12个月返还。