附件6：

1. 项目情况及要求：
2. DN100镀锌钢管 壁厚3.5mm 长度1米。需打孔埋入地下40CM。地上外露60CM。管内浇灌满水泥，外壁张贴满防撞反光条。共计：218根

二、需报名人提供材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单

7、近三年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

8、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)

（2）提供项目相关专业资质证件等

9、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

10、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

三、看现场要求：

1、现场时间：2024年12月6日上午10:00-11:00

2、联系电话：孙科长69979772

3、注意事项：

（1）投标人到现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责到现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

注：未看现场的不允许报名（现场签到）