附件6：项目要求：

1. 资质要求：

1、营业执照(副本)

2、中华人民共和国基础电信业务经营许可证

3、中华人民共和国增值电信业务经营许可证

4、相关项目资质等

二、产品要求：

1、现场布放的设备及上联设备应为国产品牌。

2、产品应免费配置静态IP地址，总数量不低于8个，包含互联IP地址和用户IP地址，同时支持ipv4和ipv6地址混用。

3、产品上行速率与下行速率应一致，产品速率不应低于承诺带宽，丢包率不高于0.05%，主流网站访问延迟不高于15毫秒。

4、产品应配置安全攻击监测功能（包括但不限于DDoS攻击、漏洞攻击、病毒攻击等），并出具安全监测报告。

5、产品交付时配合验收相关工作。

三、报价要求：

1、产品应根据带宽档位按年报价，带宽档位为200Mbps。

2、除线路带宽租用报价外不含其他报价。

四、售后要求：

1、具备7\*24小时售后服务热线电话。

2、具备本地售后服务团队，售后响应时间不应超过1小时。

五、人员要求：

1、交付和售后人员应均为供应商自有人员。

2、交付和售后团队至少包含一名通信专业高级工程师资格。

六、其他要求：

1、我院有变更需求时，能及时提供优化解决方案，以满足我院需求。

2、提供近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

3、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

4、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）