**附件6：项目要求及工作清单**

**一、更换过滤器清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 效率 | 材质要求 | 备 注 |
| 初效过滤器 | 287×592×46 | 188 | 块 | G4 | 外框：全铝型材子母架结构过滤料：白绿棉合滤效率：G4效率成纤维 |  |
| 490×592×46 | 98 | 块 | G4 |
| 592\*592\*46 | 79 | 块 | G4 |
| 中效过滤器 | 287×592×381 | 188 | 块 | F8 | 外框：全铝型材 过滤效率：F8效率 滤料：合成纤维 |  |
| 490×287×381 | 46 | 块 | F8 |
| 592×592×381 | 68 | 块 | F8 |
| 490×592×381 | 126 | 块 | F8 |
| 287\*287\*381 | 25 | 块 | F8 |
| 亚高效 | 287×592×280 | 38 | 块 | H13 | ABS塑料成型  外框H10  效率PP  滤料密褶式滤芯双组份聚氨酯环保密封胶 |  |
| 490×592×280 | 12 | 块 | H13 |
| 高效过滤器 | 484\*484\*70 | 25 | 块 | H13 | 外框：铝型材；  滤料：超细玻璃纤维；过滤效率：H13；  初阻力：180Pa：  密封条：黑色密封条； | 手术室 |
| 320\*320\*70 | 48 | 块 | H13 |
| 610\*305\*292 | 8 | 块 | H13 |
| 1027\*500\*90 | 6 | 块 | H13 |
| 670\*225\*90 | 2 | 块 | H13 |
| 900\*800\*70 | 8 | 块 | H13 |
| 800\*600\*70 | 4 | 块 | H13 |
| 900\*600\*70 | 4 | 块 | H13 |
| 高效过滤器 | 484\*484\*70 | 4 | 块 | H13 |  | ICU |
| 320\*320\*70 | 27 | 块 | H13 |
| 高效过滤器 | 484\*484\*70 | 5 | 块 | H13 |  | 供应室 |
| 320\*320\*70 | 3 | 块 | H13 |

**二、净化管道清洗数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清洗内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 风道清洗 | 2850 | 平米 | 机器人软轴专业清洗 |
| 2 | 风机盘管清洗 | 35 | 台 | 拆、装深度清洗 |
| 3 | 空调机组清洗 | 16 | 台 |  |
| 4 | 第三方检测费 | 2 | 份 | 8项检测包括：细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、可吸入颗粒物 PM 10、新风量、积尘量等 |
| 5 | 高效送风层流天花 | 7 | 套 |  |
| 6 | 高效送风口 | 85 | 个 |  |

**备注：1、更换高效过滤器规格型号参数仅供参考，具体数量尺寸以现场实际为准。**

**2、清洗管道数量以现场为准。**