附件7：设备参数及要求

一、采购设备数量：18台

二、设备配置要求：

1、波谱范围

治疗器红外线灯泡的有效光谱波长范围应主要分布在0.5μm～3.0μm范围内。

2、照射时间控制

治疗器时间设置0分钟～60分钟和常通，其定时器的准确度应不超过±10%，当达到预定工作时间后，加热器应立即停止工作，并发出声音或光指示。

3、温度控制

多档温度调节

4、外观、结构

（1）立式结构

（2）治疗器的各部件表面应平整光滑、不得有裂纹、尖锐棱角缺陷；

（3）治疗器各部件的文字、符号标识应清楚易认、牢固粘贴；

（4）治疗器活动连接部位不得有卡塞、歪扭缺陷，紧固件应牢固，无松动。

三、需报名人提供材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单（明报）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

8、相关设备彩页

9、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

10、\*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

12、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

13、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

四、付款方式：设备经验收合格并正常运转后一次性付清全款；双方合同签订时，乙方先预付甲方10%的质保金，设备正常运转满12个月返还。