附件7：设备参数及要求

一、采购设备数量：4台

二、设备配置要求：

1、电源：AC220V，50Hz

2、输入功率：600W～1100W

3、水箱容积：≥27L

4、磁场强度：作用区域交变磁场强度最大值小于0.1特斯拉

5、磁场基波频率范围：22kHz—38kHz，磁场调制频率范围：100Hz±10Hz

6、具有温度设定、实际温度及恒温时间显示功能

7、水温调节范围：35--48℃增减，调节步进值1℃，温度准确度：±2℃

8、定时设定：定时设定为0—30分钟，调节步进值5分钟左右；定时误差应小于20秒

9、温度显示：数字显示实际水温和恒温设定水温，最小分辨率为1℃

10、开机、设置输入、工作结束具备有声提示音

三、需报名人提供材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单（明报）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

8、相关设备彩页

9、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

10、\*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

12、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

13、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

四、付款方式：设备经验收合格并正常运转后一次性付清全款；双方合同签订时，乙方先预付甲方10%的质保金，设备正常运转满12个月返还。