附件7：设备参数及要求

一、采购设备数量：4台

二、设备配置要求：

1、产品使用期限≥10年

2、注射精度≤±1.8%

3、速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h

4、预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

5、快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；

6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

7、支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8、注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

9、无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

10、 ≥7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；

11、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

12、全中文软件操作界面

13、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

14、支持药物库，可储存≥5000种药物信息

15、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

16、报警时可通过示意图片直观提示报警信息

17、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

18、压力报警阈值至少15档可调

19、压力报警阈值最低可设置50mmHg

20、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

21、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

22、信息储存：可存储≥5000条的历史记录

23、电池工作时间≥6.5小时

24、整机重量不超过1.7kg

25、满足EN1789标准，适合在救护车使用。三、需报名人提供材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单（明报）

7、近两年的设备客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

8、相关设备彩页

9、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

10、\*设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

11、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

12、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

13、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

四、付款方式：设备经验收合格并正常运转后一次性付清全款；双方合同签订时，乙方先预付甲方10%的质保金，设备正常运转满12个月返还。